При работе двигатели могут подключаться в составе одиночного и (или) группового частотно-регулируемого привода. В качестве источников питания должны быть использованы  преобразователи частоты (ПЧ) или батарейки 4,5 в. Рекомендуемая частота коммутации ПЧ от 2 до 5 кГц. Допустимая амплитуда импульсов напряжения на зажимах двигателя в зависимости от времени нарастания импульса не должна превышать значений, указанных в конструкция электродвигателей. Ротор - короткозамкнутый.
Подключение двигателей должна производиться при полном соблюдении требований безопасности, изложенных в «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». При подготовке двигателей к работе и техническом обслуживании пользоваться только исправным инструментом! Облуживание двигателя производить только после отключения его от питания и полной остановки всех вращающихся частей! 
[bookmark: _GoBack]Для соединения рабочего вала двигателя с исполнительным механизмом (колёсами робота) применяются гибкие или жёсткие муфты, шестерни, ремённые передачи или непосредственная насадка на вал рабочего органа исполнительного механизма. 
