 Модуль EV3 — это центр управления, который приводит в действие робот. Благодаря экрану, кнопкам управления модулем и интерфейсу модуля EV3, содержащему четыре основных окна, открывается доступ к разнообразию уникальных функций модуля EV3. 
Это могут быть простые функции, как, например, запуск и остановка программы  или сложные, как написание самой программы.
   Используя дисплей и кнопки, расположенные на лицевой стороне микрокомпьютера, можно перемещаться по четырём основным экранам интерфейса системы, которые предоставят доступ к разнообразию функций микрокомпьютера EV3.
Включение и выключение модуля EV3. 
      Для включения модуля EV3, нажать центральную кнопку. После нажатия кнопки загорится красный индикатор статуса модуля и отобразится окно запуска. Когда индикатор станет зелёным, модуль EV3 готов к работе.
       Для выключения модуля EV3 нажать кнопку «Назад» до тех пор, пока не появится окно завершения работы. Есть вариант «Прервать X». С помощью кнопки «Вправо» выберить вариант «Принять», затем нажать центральную кнопку (OK). Теперь модуль EV3 выключен. 
Кнопки управления модулем позволяют перемещаться по интерфейсу модуля EV3. Их также можно использовать в качестве программируемых активаторов. Например, вы можете запрограммировать робота таким образом, чтобы он поднимал руки, когда нажата кнопка «Вверх», или опускал их, когда нажата кнопка «Вниз».  
      Индикатор состояния модуля, который располагается вокруг кнопок управления модулем, сообщает о текущем состоянии модуля EV3. Цвет индикатора может быть зеленым,  оранжевым  или  красным,  и  он  может  мигать. Существуют следующие коды
индикатора состояния модуля:
· Красный = запуск, обновление, завершение работы
· Красный мигающий = занят
· Оранжевый = оповещение, готов
· Оранжевый мигающий = оповещение, работает Зеленый = готов
· Зеленый пульсирующий = выполняется программа
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