Подключение датчиков и моторов
    С помощью плоских черных соединительных кабелей датчики подключаются к модулю EV3, используя порты ввода 1, 2, 3 и 4. 
            Порт 1: датчик касания.
            Порт 2: гироскопический датчик/датчик температуры.
            Порт 3: датчик цвета.
            Порт 4: ультразвуковой датчик/инфракрасный датчик
    С помощью плоских черных соединительных кабелей подключаются моторы к модулю EV3, используя порты вывода A, B, C и D. 
            Порт A: средний мотор.
            Порты B и C: два больших мотора.
            Порт D: большой мотор
Подключение модуля EV3 к компьютеру
      Подключение модуля EV3 к компьютеру с помощью USB-кабеля или посредством беспроводной связи, используя либо Bluetooth, либо Wi-Fi.
1. Беспроводное подключение — Bluetooth. Предварительно необходимо включить Bluetooth на модуле EV3, а затем подключить к компьютеру и программному обеспечению EV3.
       -  Сначала подтвердить, что модуль EV3 включен.
       - Открыть новую или существующую программу в программном обеспечении EV3.
       - Перейдите на страницу аппаратных средств в правой нижней части экрана — развернуть окно, если оно свёрнуто.
        - Выберите вкладку «Доступные модули». Если модуля EV3 еще нет в списке, нажать кнопку «Обновить» для нахождения модуля EV3 и убедиться, что появилась пиктограмма Bluetooth.
        - Подтвердить запрос на подключение на модуле EV3 вручную, введя ключ доступа и нажав центральную кнопку (OK). Ключ доступа по умолчанию: 1234. Повторить это в программном обеспечении EV3.
        - Подключение установлено, и в верхней левой части экрана модуля EV3 (рядом с пиктограммой Bluetooth) отображается значок «<>», подтверждающий подключение.
        - Возять USB-кабель и вставить разъем Mini-USB в порт для подключения к компьютеру модуля EV3 (находящийся рядом с портом D). Подключить разъем USB к компьютеру. 

       2.. Беспроводное подключение — Wi-Fi. Первым шагом для подключения к Wi-Fi является приобретение USB-адаптера Wi-Fi. Список совместимых адаптеров можно получить у местного провайдера LEGO Education или на официальном веб-сайте. 
[bookmark: _GoBack]      Чтобы начать установку, нужно иметь доступ к беспроводной сети, знать название сети и пароль к ней. Если программное обеспечение EV3 запущено, закрыть его и установить адаптер Wi-Fi в USB-порт модуля EV3. Прежде чем подключить модуль EV3 к сети, нужно включить Wi-Fi на модуле EV3.

